**Załącznik 1 Wymagania na dostawę i instalację Szafy typu rack**

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa Szafy typu rack do siedziby Zamawiającego, spełniającej minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej oraz jej instalacja i konfiguracja.

**Wymagane minimalne parametry techniczne:**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa parametru** |
|  | Szafa typu rack 19" 42U1. wymiarach :800/1000/1980 (szer/gł/wys)
2. RAL7035,
3. profil aluminiowy
 |
|  | Drzwi przednie i tylne metalowo-szklane, zdejmowane, zamykane na klucz |
|  | Minimum 3 sztuki listew zasilających z min. 6 gniazdami każda (gniazda typu FR z bolcem) dostarczonych wraz z kompletem uchwytów umożliwiających montaż listew w szafie. |
|  | Konsola LCD do instalacji w szafie Rack 19" o rozmiarze max. 1U 1. dostarczona wraz z kompletem uchwytów umożliwiających montaż w szafie Rack.
2. konsola LCD o przekątnej wyświetlacza min. 18"
3. wyposażona w klawiaturę wysuwaną w standardzie Qwerty
4. wraz z dotykowym urządzeniem wskazującym typu touchpad.
 |
|  | Przełącznik KVM powinien pozwalać na podłączenie do 4 serwerów/komputerów |
|  | Wraz z przełącznikiem KVM wymagane jest dostarczenie 4 kabli o dł min. 2,1 metra do podłączenia serwerów za pomocą złącz VGA/USB. |
|  | Gwarancja producenta: minimum 36 miesięcy łącznie z bateriami. |

**Wymagania w zakresie instalacji i konfiguracji:**

Szafa rack musi zostać zainstalowana i skonfigurowana w następujący sposób:

1. Montaż i posadowienie szafy w pomieszczeniu udostępnionym przez Zamawiającego.
2. Podłączenie listew zasilających PDU w szafie do instalacji elektrycznej udostępnionej przez Zamawiającego.