**Załącznik 14 Wymagania na dostawę i instalację Drukarek A4**

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zadania należy dostawa **20** sztuk Drukarek A4 do siedziby Zamawiającego, spełniającej minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone poniżej oraz jej instalacja i konfiguracja.

**Wymagane minimalne parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa**  | **Opis minimalnych wymagań technicznych** |
| 1 | Technologia druku | Laserowa |
| 2 | Rodzaj druku | Monochromatyczny |
| 3 | Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| 6 | Format wydruku | A4 |
| 7 | Prędkość druku | 40 stron A4/minutę przy zachowaniu rozdzielczości 600x600 dpi |
| 8 | Czas wydruku pierwszej strony | Maksymalnie 7 sekund |
| 9 | Obciążalność miesięczna | 50 000 stron A4 w miesiącu. |
| 10 | Pamięć RAM zainstalowana | 256 MB  |
| 11 | Emulacje | PCL 6, PCL 5e, PostScript3 lub emulacja |
| 12 | Interfejsy | USB 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) |
| 13 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7/8/10 |
| 14 | Gramatura papieru | 60 – 160 g/m2 |
| 15 | Podajniki papieru | 1 podajnik w formie zamkniętej kasety na min 250 arkuszy A4,1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4. |
| 16 | Odbiornik papieru na górze | Min. 250 arkuszy A4 80 g/m2 |
| 17 | Technologia druku | Rozdzielność bębna i tonera |
| 18 | Poziom hałasu | W trakcie drukowania nie przekraczający 50 dB(A) |
| 19 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki ( dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jedn.) | Toner startowy na min. 3000 wydruków Standardowy toner na min. 7000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752.Bębny pozwalające wydrukować min. 80 000 wydruków. |
| 20 | Wydruk dwustronny | Automatyczny |
| 21 | Gwarancja | 36 miesięcy Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Oświadczenie nie wymagane w przypadku autoryzowanego przedstawiciela producenta. |
| 22 | Poziom serwisu | Zgodny ze standardem ISO 9001: 2008. |
| 23 | Certyfikat | Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprzętu;Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu |